**Настенный умывальник MINERALCAST PMR**

MINERALCAST - 1 секция - Для МГН

Отверстие под смеситель Ø 35 мм по центру

Артикул: **132306**

Технические характеристики

Умывальник для настенного монтажа, 785 x 545 x 150 мм.

Интегрированные боковые ручки, могут быть использованы как опорные поручни или полотенцедержатели.

Гладкие обтекаемые формы.

MINERALCAST : композитный материал на основе природных минералов и полиэфирной смолы.

Подходит для использования в общественных зонах и учреждениях здравоохранения.

Неглубокая чаша адаптирована для пользования людьми с ограниченными возможностями.

Однородная, непористая поверхность для простоты очистки.

Цельная литая форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.

Приятная на ощупь поверхность.

Отверстие под смеситель Ø 35 по центру.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Цвет белый: RAL 9016.

Вес: 21,5 кг.

Гарантия 30 лет.