**Смеситель с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOSAFE**

Смеситель без излива, высота 95 длина 110

Рычаг и донный клапан 1"1/4

Артикул: **2620EP**

Технические характеристики

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления, высота 95 мм, длина 110 мм, гигиенически выход BIOSAFE, встроенным в корпус.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Керамический картридж Ø 35 с балансировкой давления.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа рукоятки или перекрытия подачи холодной воды.

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.Корпус с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Расход ограничен до 4 л/мин при давлении 3 бар.

Управление сплошной рукояткой.

Корпус из хромированной нержавеющей стали.

Эргономичный рычаг и донный клапан 1"1/4 из латуни.

Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гибкие шланги PEX F3/8" с плетеной оболочкой из нержавеющей стали с запорными клапанами и фильтрами.

Гарантия 30 лет.