**Душевая панель SECURITHERM**

Термостатическая, сенсорная, от сети

Задний подвод, фиксированная головка, мыльница

Артикул: **792514**

 Технические характеристики

Сенсорная термостатическая душевая панель :

Широкая панель из нержавеющей стали для установки на стену.

Задний подвод гибкими шлангами M1/2".

Термостатический смеситель SECURITHERM.

Регулируемая температура: горячая вода до 38°C : 1-е ограничение на 38°C, 2 -е ограничение на 41°C.

Антиожоговая безопасность: автоматическое закрытие при отключении холодной воды.

Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.

Возможность проведения термической обработки.

Питание от сети 230/6 V.

Пуск при нажатии на сенсорную кнопку.

Автоматическая или намеренная остановка через 60 секунд.

Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 часа после последнего использования).

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Хромированная антивандальная головка ROUND с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода.

Встроенная мыльница.

Фильтры и обратные клапаны.

Запорные вентили M1/2".

Скрытые крепления.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.