**Душевой комплект TEMPOMIX 3**

Порционный монокомандный

Наружный, головка TONIC JET, мягкий пуск

Артикул: **794450**

Технические характеристики

Порционный душевой комплект для наружной установки:

Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4" .

Наружная установка.

Регулировка температуры и пуск посредством нажимной кнопки.

Стопор ограничения максимальной температуры (регулируется при установке).

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 сек, регулируется от 20 до 30 сек.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Душевая головка TONIC JET хромированная, антивандальная с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим регулятором расхода.

Цельная хромированная латунь.

Встроенные обратные клапаны и фильтры.

Металлические хромированные вентили.

Соединительная стойка Ø 16 и зажимное кольцо с усиленным креплением (крепление входящими в комплект стержнями с винтами).

Эксцентрические коннекторы M1/2" , межось 130-170 мм.

Гарантия 30 лет.