**Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP**

Настенный смеситель, поворотный излив, д. 150, гигиенический рычаг 150

С коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА

Артикул: **2446LEP**

 Технические характеристики

Настенный смеситель для мойки SECURITHERM с балансировкой давления .

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Плоский поворотный излив, установленный снизу, длина 150, гигиенический регулятор струи, адаптированный для установки фильтра BIOFIL.

Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления и настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Базовый расход 5 л/мин.

Корпус из хромированной латуни.

Управление гигиеническим рычагом, длина 150.

Поставляется с коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА M1/2" M3/4", прекрасно адаптированными к требованиям медицинских учреждений.

Гарантия 30 лет.