**Раковина круглая встраиваемая HEMI Ø 385**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Встраиваемая сверху или снизу

Артикул: **120490**

 Технические характеристики

Круглая раковина, встраиваемая сверху или снизу.

Внутренний диаметр чаши: 385 мм.

Диаметр отверстия для врезки раковины : 400 мм для установки сверху, 380 мм для установки снизу.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали : 0,8 мм.

Цельная штампованная чаша, без швов.

Поверхность без острых краев.

Оснащена сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 1,6 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый арт.0213490201]