**Накладная раковина UNITO**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Накладная

Без отверстия под смеситель

Артикул: **120810**

 Технические характеристики

Накладная раковина, 395 x 350 мм.

Подходит для настенного или высокого крана/смесителя.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Без отверстия под смеситель.

Оснащена сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 3,3 кг.

Гарантия 30 лет.