**Настенный рукомойник XS для инвалидов**

Матовая нержавеющая сталь 304 - для МГН

Без отверстия под смеситель

Артикул: **120400**

Технические характеристики

Настенный рукомойник, адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями:

неглубокая чаша дает возможность подъезда на инвалидной коляске.

Внутренний диаметр чаши: 310 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Без отверстия под смеситель.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес: 3,9 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 3411400015]