**Умывальник настенный TRAPEZ**

Матовая нержавеющая сталь 304

Без отверстия под смеситель

Артикул: **120270**

 Технические характеристики

Настенный умывальник, 600 x 505 мм.

Неглубокая чаша адаптированная для инвалидов.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали : 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Без отверстия под смеситель.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 5,5 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый арт.3411270015]