**Умывальник коллективный настенный CANAL**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Д. 600 мм

Без отверстия под смеситель

Артикул: **120240**

Технические характеристики

Коллективный умывальник 1 место - 600 мм, монтаж на стену.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 0,8 мм - чаша и 1,5 мм - края и монтажные кронштейны. Простая установка: возможность выбора подходящего размера, легкий материал.

Возможно установить смеситель на стену или на поверхность.

Сливное отверстие справа.

Без отверстия под смеситель.

Оснащен сливной решеткой 1"1/2.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14296.

Вес : 4,9 кг.

Возможно установить щиток от брызг из бактериостатической нержавеющей стали 304 (арт. 100240).

Гарантия 30 лет.

[Старый арт. 0211240015]