**Коллективный умывальник TRIPLO RP**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Длина 1800 мм - С щитком

Без отверстия под смеситель

Артикул: **120750**

 Технические характеристики

Коллективный умывальник на 3 секции, 1800 x 500 мм, настенный монтаж.

С щитком для защиты стены от брызг и улучшенной гигиены.

Внутренний диаметр каждой чаши: 310 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,5 мм.

Поверхность без острых краев.

Без отверстия под смеситель.

Оснащен 3-мя сливными решетками 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с монтажными кронштейнами и креплениями.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес: 22 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 0211750015]