**Настенный рукомойник с коленным управлением**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Коленное управление

С интегрированным краном

Артикул: **180330**

 Технические характеристики

Настенный рукомойник с управлением бедром/коленом.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали : 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Поставляется в комплекте с изогнутым изливом и порционным краном с интервалом 7 секунд.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 5 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 0211030003]