**Напольный унитаз BCN P**

Матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **110100**

Технические характеристики

Напольный унитаз, 360 x 400 x 580 мм.

Простой элегантный дизайн.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,5 мм.

Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.

Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.

Смыв по периметру.

Горизонтальный подвод воды Ø 55 мм.

Горизонтальный или вертикальный выпуск Ø 100 мм. Труба из ПВХ в комплекте.

Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.

Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.

Быстрая простая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.

Вес: 12 кг.

Гарантия 30 лет.