**Унитаз с бачком MONOBLOCO S21**

Матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **110390**

Технические характеристики

Напольный унитаз с бачком и клавишей двойной слива 3/6 л, 370 x 815 x 620 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,5 мм.

Цельная штампованная чаша, без швов для повышенной гигиеничности.

Полированная внутренняя поверхность чаши для простоты очистки.

Смыв по периметру. Подвод воды нижний встроенный либо наружный боковой (справа/слева).

Встроенный горизонтальный или вертикальный выпуск. Оснащен трубой из ПВХ.

Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.

Быстрая простая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.

Вес: 21 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый арт.0110170002]