**Душевой поддон для инвалидов встраиваемый**

900 x 900 мм

Артикул: **150600**

Технические характеристики

Встраиваемый душевой поддон, 900 x 900 мм.

Адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями : суперплоская поверхность.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,5 мм.

Уклон для слива.

Оснащен сливом 1"1/2.

Противоскользящая поверхность.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14527.

Вес : 9,5 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый арт.0513060000]