**Рукомойник PMR XS TC**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Для МГН

Без отверстия под смеситель

Артикул: **160250**

Технические характеристики

Настенный рукомойник для монтажа через стену в сантехническом шкафу.

Внутренний диаметр чаши: 310 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали : 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Антивандальность: умывальник закрыт снизу.

Стержни с резьбой 200 мм, обрезаемые по размеру (другая длина по запросу).

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 4,5 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 3416250000]