**Унитаз подвесной S21 S TC**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Антивандальность

Артикул: **160310**

Технические характеристики

Подвесной унитаз для монтажа через стену в сантехническом шкафу.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,5 мм.

Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.

Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.

Смыв по периметру.

Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.

Горизонтальный выпуск Ø100 мм.

Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.

Стержни с резьбой 200 мм, обрезаемые по размеру (другая длина по запросу).

Закрытое дно.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.

Вес: 11 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 0116320001]