**Хирургический умывальник с высоким щитком**

Матовая нержавеющая сталь 304 - 1 место - д. 700 мм

2 отверстия под смеситель Ø 22мм, межось 150 мм

Артикул: **181200**

Технические характеристики

Настенный хирургический умывальник с щитком 360 мм.

Адаптирован для больниц и других учреждений здравоохранения.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Матовая поверхность. Толщина нержавеющей стали : 1,2 мм.

Длина 700 мм, 1 место. 2 отверстия под смеситель Ø 22, межось 150.

Гладкая поверхность и закругленные внутренние края для простоты очистки.

Слив справа. Без перелива. Поставляется с крепежным комплектом.

Вес : 13,8 кг.

Гарантия 30 лет.