**Изогнутая опорная ручка 135°, матовая сталь, 400 x 400 мм**

Матовая нержавеющая сталь 304, 3 точки крепления

Ø 32 мм

Артикул: **35082S**

Технические характеристики

Изогнутая опорная ручка 135° Basic Ø 32, для МГН.

Опорная ручка для унитаза из матовой нержавеющей стали 304.

3 точки крепления : позволяют блокировать ручку и облегчают установку.

Крепления скрыты платой с 3 отверстиями.

Размеры : 400 x 400 мм.

Гарантия 30 лет.

Маркировка CE.