**Белый матовый опорный поручень Be-Line® Ø 35 мм, д. 500 мм**

Белый матовый эпоксидный алюминий

Ø 35 мм с эргономичной плоской пластиной

Артикул: **511905W**

 Технические характеристики

Прямой опорный поручень Be-Line® Ø 35 для МГН.

Использование в качестве опоры, поддержки и для подъема для унитаза, душа или ванны.

Алюминиевая труба толщиной : 3 мм. Ножка из цельного алюминия.

Круглый профиль Ø 35 с эргономичной пластиной против вращения для оптимального захвата.

Покрытие белый матовый эпоксидный алюминий, позволяет создать визуальный контраст со стеной.

Однородная поверхность для удобства обслуживания и чистки.

Расстояние между ручкой и стеной 38 мм: минимальное пространство препятствует прохождению руки между ручкой и стеной, и позволяет избежать переломов в случае падения.

Скрытые крепления.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø 8 x 70 мм для бетонных стен.

Межось 500 мм.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.

Гарантия на ручку 30 лет. Маркировка CE.