**Смеситель с балансировкой давления и выдвижной лейкой**

Поворотный излив, высота 105, длина 200

Сплошная рукоятка

Артикул: **2211EP**

Технические характеристики

Смеситель для мойки SECURITHERM с балансировкой давления и поворотным изливом , высота 105, длина 200.

Адаптирован для детских ванночек.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Выдвижная лейка с 2 видами струи прямая струя/дождик.

Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления и настроенным стопором ограничения максимальной температуры.

Корпус с гладкой внутренней поверхностью.

Базовый расход 12 л/мин при давлении 3 бара.

Трубка выхода смешанной воды из латуни, длина 105.

Гибкий шланг ручного душа BIOSAFE с антибактериальной профилактикой : прозрачный полиуретан, гладкая внутренняя и внешняя поверхность, маленький объем (внутр. Ø 6).

Специальный контргруз.

Корпус из хромированной латуни, управление сплошной рукояткой.

Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Механический смеситель SECURITHERM на поверхность, с балансировкой давления, особенно подходит для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.