**Подвесной унитаз BCN S**

Нержавеющая сталь 304, двойное покрытие

Артикул: **110112**

 Технические характеристики

Подвесной унитаз 360 x 340 x 550 мм.

Совместим со всеми стандартными опорными рамами,представленными на рынке.

Простой элегантный дизайн.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Двойное покрытие : внутренняя поверхность чаши из полированной нержавеющей стали, внешняя поверхность чаши из матовой нержавеющей стали.

Толщина стали: 1,5 мм.

Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.

Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.

Смыв по периметру.

Горизонтальный подвод воды Ø 55 мм.

Горизонтальный выпуск Ø 100 мм.

Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.

Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.

Быстрая простая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.

Поставляется с монтажной пластиной и 6 противокражными винтами TORX.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.

Вес: 12 кг.

Гарантия 30 лет.