**Унитаз MONOBLOCO 700 с бачком для инвалидов**

Матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **110790**

Технические характеристики

Напольный унитаз с бачком и клавишей двойной слива 3/6 л, 370 x 895 x 700 мм.

Удлиненная чаша 700 мм для большего комфорта людей с ограниченными физическими возможностями.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Матовая поверхность.

Толщина стали : 1,5 мм.

Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышеннаягигиеничность.

Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные краядля простоты очистки.

Смыв по периметру. подвод воды. Подвод воды нижний встроенный либо наружный боковой (справа/слева).

Встроенный горизонтальный или вертикальный выпуск.

Оснащен трубой из ПВХ.

Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.

Быстрая простая установка: ревизионных люка с противокражными винтами TORX.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.

Вес : 22 кг.

Гарантия 30 лет .