**Термостатический смеситель SECURITHERM**

Смеситель для стойки с выдвижной лейкой

Гигиенический рычаг, длина 100

Артикул: **H9642**

Технические характеристики

Термостатический смеситель с последовательным открытием SECURITHERM для стойки с выдвижной лейкой.

Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды (и наоборот).

Защита от ожогов Securitouch.

Термостатический картридж с последовательным открытием и защитой от налета для последовательной регулировки расхода и температуры.