**Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4**

Встроенная батарея, запорные вентили

Для стены д. 190 , встроенная электроника

Артикул: **493516**

 Технические характеристики

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на стену :

 Питание от встроенной литиевой батареи 6 V ( 223).

 Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.

 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

 Регулятор струи с защитой от налета.

 Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

 Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.

 Корпус из цельной хромированной латуни, Д.190 мм.

 Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.

 Крепление через стену.

 Запорный вентиль F3/8".

 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

 Боковой регулятор с ограничителем температуры.

 Гарантия 30 лет.