**Сенсорный кран TEMPOMATIC 4**

Питание от встроенного блока

Для стены д. 130, встроенная электроника

Артикул: **443400**

 Технические характеристики

Сенсорный кран для раковины, монтаж на стену :

Питание от сети 230/6 V через встраиваемый блок.

Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.

Металлический хромированный корпус Д.130 мм.

Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.

Запорные вентили.

Крепление на стену.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Гарантия 30 лет.