**Порционный смеситель TEMPOMIX 3**

Мягкий пуск

Монокомандный

Артикул: **794055**

Технические характеристики

Порционный монокомандный настенный смеситель для раковины :

Мягкий пуск.

Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.

Интервал подачи воды ~7 секунд.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.

Корпус из цельной хромированной латуни, д. 190 мм.

Монтаж на стену, M1/2".

Встроенный подвод воды.

Фильтры и обратные клапаны.

Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры горячей воды.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.