**Порционный смеситель TEMPOMIX 3**

Мягкий пуск, запорные вентили

Монокомандный

Артикул: **794165**

 Технические характеристики

Порционный монокомандный смеситель для раковины, настенный:

 Мягкий пуск.

 Регулирование температуры и пуск посредством нажимной кнопки.

 Базовая установка подачи воды ~7 сек, регулируется от 3 до 10 сек.

 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

 Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.

 Корпус из цельной хромированной латуни, длина 190 мм.

 Настенное крепление через стену.

 Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.

 Регулируемый стопор ограничения температуры.

 Гарантия 30 лет.