**Угловая ручка для душа, матовая нержавеющая сталь**

Ультраматовая нержавеющая сталь

Ø 32, для накладного сиденья для душа

Артикул: **5481S**

 Технические характеристики

Угловая ручка с опорой на 2 стены и скользящей вертикальной частью Ø 32 мм для МГН.

Возможно крепление съёмного сиденья для душа (заказать отдельно).

Использование в качестве опоры и для удержания равновесия в стоячем положении.

Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.

Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.

Расположение вертикальной части регулируется при установке: возможно смещение положения вправо или влево в зависимости от установки (расположение смесителей, глубина сиденья для душа...).

Размеры : 1 160 x 750 x 750 мм.

Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.

Ультраматовая сталь, непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.

Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология “ArN-Securit”).

Расстояние от поручня до стены 40 мм : минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.

Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø 72.

Плата и крышка из нержавеющей стали 304.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.

Гарантия на поручень 30 лет. Маркировка CE.