**Откидная опорная ручка Be-Line, антрацит, Д. 850 мм**

Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит

Ø 42mm

Артикул: **511964C**

Технические характеристики

Откидная опорная ручка Be-Line для МГН.

Использование в качестве опоры, для подъема и вспомогательного поручня в сложенном положении для перемещения, для унитаза и душа.

Доступ сбоку в поднятом положении.

Съемное: быстросъемное сидение с системой защиты от кражи. Позволяет сократить количество сидений в одном медицинском учреждении за счет их установки только там, где это необходимо.

Например: гостиница или больница, временно принимающая человека с ограниченной подвижностью.

Плавное опускание. Удерживается в вертикальной плоскости.

Алюминиевая труба.

Круглый профиль Ø 42 с эргономичной пластиной против вращения для оптимального захвата.

Металлизированный антрацит позволяет создать визуальный контраст со стеной.

Однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.

Крепления скрыты за пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 5 мм.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø 8 x 70 мм для бетонных стен.

Размеры: 850 x 210 x 120 мм.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.

Гарантия на ручку 30 лет.

Маркировка CE.