**Сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пены, через стену**

Сенсорный

От сети

Артикул: **512111P**

 Технические характеристики

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пены от сети.

Антивандальная модель с установкой через стену до 110 мм.

Отсутствие контакта с руками: автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.

Излив из хромированной нержавеющей стали 304.

Помпа с защитой от перерасхода: доза 0.8 мл (регулируется до 7 доз за детекцию).

Сенсорный блок и съемный независимый резервуар для крепления столешницу.

Питание от сети с трансформатором 230/12 V.

Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или специальной пены.

Длина излива: 115 мм.

Поставляется с гибкой трубкой 1.20 м для удаленно стоящих резервуаров.

Гарантия 30 лет.

Маркировка СЕ.