**Опорная рама для писсуара TEMPOFIX 3**

Сенсорный кран для писсуара от сети

Артикул: **543100**

Технические характеристики

Опорная рама для писсуара с сенсорным краном :

Рама из черной эпоксидной стали.

Крепление к полу и к несущей стене идущими в комплекте анкерами.

Межосевое расстояние регулируется от 100 до 280 мм.

Регулирование высоты от 0 до 200 мм.

Эвакуационная труба с герметичной прокладкой Ø 50.

Поставляется предварительно собранной.

Соответствует требованиям нормы NF D12-208.

Подходит для стен от 40 до 190 мм.

Оснащена сенсорным краном TEMPOMATIC M1/2":

Питание от сети, электронный блок 12 V с электроклапаном, фильтром и запорным вентилем.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Расстояние детекции, интервал подачи воды и расход регулируются пр установке.

Предусмотреть трансформатор 230/12 V.

Детекция через 3 секунды присутствия.

Возможность автоматического предварительного ополаскивания.

Интервал ~ 3 секунды, регулируется от 3 до 12 секунд.

Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 часа после последнего использования : препятствует проникновению запахов.

Расход 0,3 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.

Плоская розетка.

Стержень с резьбой, обрезаемый по размеру.

Адаптировано для МГН.

Технические характеристики : см. кран TEMPOMATIC для писсуара арт. 428200.

Гарантия 30 лет.