**Настенный туалетный ершик с крышкой Be-Line®**

Усиленная модель с защитой от кражи

Нержавеющая сталь 304, металлизированный антрацит

Артикул: **4051C**

 Технические характеристики

Настенный туалетный ершик с крышкой, линейка Be-Line®.

Усиленная модель туалетного ершика с крышкой : крепление с защитой от кражи.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304 в цвете металлизированный антрацит.

Простая чистка : пластиковая чаша снимается сверху.

Пластиковая чаша с резервуаром : исключает застаивание туалетного ершика в оставшейся воде и сокращает брызги при последующих использованиях.

Автоматическая установка ершика на место в чашу, благодаря системе самоцентрирования.

Толщина нержавеющей стали: корпус 1 мм.

Размеры: Ø 90 x 410 мм.

Гарантия 30 лет.