**Смеситель для мойки c балансировкой давления SECURITHERM EP**

Поворотный съемный одноразовый излив В. 305 мм

Гигиенический рычаг Д.185 мм

Артикул: **2871T3EP**

 Технические характеристики

Смеситель для мойки c балансировкой давления SECURITHERM.

Высокий поворотный излив В. 305 мм с 1 съемным одноразовым изливом Д. 175 мм.

Антиожоговая безопасность: ограничение расхода горячей воды в случае перекрытия холодной воды (и наоборот).

Керамический картридж Ø 35 мм с балансировкой давления и стопором ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (сокращение развития бактерий).

Возможность проведения термической обработки без снятия рукоятки и перекрытия подачи холодной воды.

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Корпус и основание из хромированной латуни.

Гигиенический рычаг Д. 185 мм для бесконтактного управления.

Гибкие шланги PEX F3/8"из нержавеющей стали.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали и контргайками.

Гарантия 30 лет.