**Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP**

Высокий излив В.165 мм, Д.160 мм

Гигиенический рычаг Д.185 мм

Артикул: **2564T1EP**

 Технические характеристики

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления.

Высокий поворотный излив В.165, Д.160 с гигиеническим выходом BIOSAFE, адаптированным для установки фильтра BIOFIL.

Антиожоговая безопасность: ограничение подачи горячей воды в случае отключения холодной воды (и наоборот).

Керамический картридж Ø 35 с балансировкой давления.

Стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (сокращение бактериальных ниш).

Возможность проведения термической обработки без демонтажа рукоятки и перекрытия подачи холодной воды.

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Гигиенический рычаг Д.185 для бесконтактного управления.

Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 30 лет.