**Смеситель для раковины c балансировкой давления SECURITHERM EP**

Высокий излив В.205 мм, Д. 200 мм

Гигиенический рычаг Д.185 мм

Артикул: **2565T5EP**

Технические характеристики

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления.

Высокий излив В. 205 мм, Д. 200 мм с гигиеническим выходом BIOSAFE, адаптированным для установки фильтра BIOFIL.

Антиожоговая безопасность: ограничение расхода горячей воды в случае перекрытия холодной воды (и наоборот).

Керамический картридж Ø 35 мм с балансировкой давления.

Стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (ограничение бактериальных ниш).

Возможность проведения термической обработки без снятия рукоятки и перекрытия подачи холодной воды.

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Гигиенический рычаг Д. 185 мм для бесконтактного управления.

Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 30 лет.