**Термостатический смеситель для душа SECURITHERM Securitouch**

Двурычажный смеситель с антиожоговой защитой

Без коннекторов

Артикул: **9741**

Технические характеристики

Двурычажный термостатический смеситель для душа SECURITHERM:

Антиожоговая безопасность: автоматическое закрытие в случае остановки подачи горячей воды или холодной воды.

Антиожоговая защита Securitouch.

Термостатический картридж с защитой от налета для регулирования температуры.

Керамические головки1/4 круга для регулирования расхода.

Регулировка температуры от 25 до 41°C.

Двойной стопор ограничения температуры: первое ограничение на 38°C, второе на 41°C.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентилей и перекрытия подачи холодной воды.

Расход отрегулирован до 9 л/мин.

Корпус из хромированной латуни, эргономичные вентили.

Выход для душа M1/2".

Фильтры и обратные клапаны интегрированы на входах воды F3/4".

Смеситель без настенных коннекторов.

Гарантия 30 лет.