**Душевая панель SPORTING 2**

Сенсорная от сети, диффузор с защитой от налета

Верхний или задний подвод, анодированный алюминий

Артикул: **714800**

 Технические характеристики

Сенсорная душевая панель:

Панель из анодированного алюминия и матового хрома.

Регулируемый коннектор для подключения волы сверху или сзади.

Экстраплоская структура со скрытыми креплениями.

Питание от сети 230/6 V.

Инфракрасный детектор присутствия, пуск при приближении руки на расстояние 4 см.

Автоматическая или намеренная остановка через ~60 секунд.

Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 часа после последнего использования).

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Фиксированная антивандальная душевая головка с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода.

Регулируемая струя.

Доступный фильтр.

Встроенный запорный вентиль.

Подключение M1/2" для подвода смешенной воды.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.