**Душевая панель SPORTING MIX 2 SECURITHERM**

Сенсорная от батареи, термостатическая, диффузор с защитой от налета

Задний подвод, анодированный алюминий

Артикул: **714916**

Технические характеристики

Сенсорная термостатическая душевая панель:

Панель из анодированного алюминия и матового хрома.

Экстраплоская структура со скрытыми креплениями.

Питание от литиевой батареи 6 V.

Инфракрасный детектор присутствия, пуск при приближении руки на расстояние 4 см.

Автоматическая или намеренная остановка через ~60 секунд.

Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 часа после последнего использования).

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Фиксированная антивандальная душевая головка с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода.

Регулируемая струя.

Доступные фильтры и обратные клапаны.

Встроенные запорные вентили.

Встраиваемое подключение M1/2".

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.

Технология SECURITHERM :

Термостатический смеситель интегрирован непосредственно в душевую головку панели.

Регулировка температуры при установке.

Стабильная температура.

Антиожоговая безопасность: автоматическое закрытие при отключении холодной воды.

Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.