**Механический смеситель для раковины**

Высокий поворотный излив высота 160мм, длина 160мм

Медицинский рычаг 215 мм

Артикул: **2564T1**

 Технические характеристики

Механический смеситель для раковины с поворотным изливом высота 160 мм, длина 160 мм.

Излив с гигиеничным регулятором струи , адаптирован к установке стерилизационного фильтра BIOFIL.

Керамический картридж Ø 40 и настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).

Расход ограничен до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Корпус, основание и излив из хромированной латуни.

Медицинский рычаг длиной 215 мм для бесконтактного ручного управления.

Гибкие шланги PEX F3/8" оплеткой из нержавеющей стали.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали и контргайками.

Соответствует требованиям медицинской нормы NF.

 Гарантия 30 лет.