**Порционный кран TEMPOSOFT 2**

Мягкий пуск

Артикул: **740500**

 Технические характеристики

Порционный кран для раковины, монтаж на поверхность :Мягкий пуск.Интервал подачи воды ~7 сек.Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.Антивандальный регулятор струи с защитой от налета. Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".Крепление контрагайкой.Поставляется с синей и красной накладками.Гарантия 30 лет.