**Порционный кран TEMPOSTOP**

Порционный кран

Усиленные крепления

Артикул: **745300**

 Технические характеристики

Порционный кран для раковины, монтаж на поверхность :Интервал подачи воды ~7 сек.Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.Антивандальный регулятор струи с защитой от налета. Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".Усиленные крепления контрагайкой с 3 винтами из нержавеющей стали.Гарантия 30 лет.