**Механический смеситель для раковины BIOSAFE**

Смеситель без излива, высота 95, длина 110

Без рычага и донного клапана

Артикул: **2621**

Технические характеристики

Механический смеситель для раковины , высота 95 мм, длина 110 мм.

Без излива: гигиенический выход BIOSAFE, встроенный в корпус.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Смеситель на 1 отверстие с керамическим картриджем Ø 35.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа рукоятки или перекрытия подачи холодной воды.

Ограничение расхода до 4 л/мин при давлении 3 бара.

Корпус с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Расход ограничен до 5 л/мин.

Управление сплошной рукояткой.

Без рычага и донного клапана.

Гибкие шланги PEX F3/8" с плетеной оболочкой из нержавеющей стали.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Особенно подходит для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник.

Адаптировано для МГН.

Соответствует требованиям нормы NF MM.

Гарантия 30 лет.

Доступен в версии с медными трубками.