**Механический смеситель для раковины BIOSAFE**

Смеситель без излива, высота 55 длина 80

Без рычага и донного клапана

Артикул: **2621MINI**

 Технические характеристики

Механический смеситель для раковины , высота 55 мм, длина 80 мм, с гигиеническим выходом BIOSAFE, встроенным в корпус.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Керамический картридж Ø 35.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа рукоятки или перекрытия подачи холодной воды.

Ограничение расхода до 4 л/мин при давлении 3 бара.

Корпус с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Расход ограничен до 4 л/мин при давлении 3 бара.

Управление сплошной рукояткой.

Корпус из хромированной нержавеющей стали.

Без рычага и донного клапана.

Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гибкие шланги PEX F3/8" с плетеной оболочкой из нержавеющей стали.

Соответствует требованиям нормы NF MM.

Гарантия 30 лет.