**Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP**

Смеситель с последовательным открытием и съемным изливом, на стену

Излив из нержавеющей стали

Артикул: **H9611**

Технические характеристики

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM с последовательным открытием и съемным изливом BIOCLIP.

Поставляется с 2 изливами из нержавеющей стали, д.136мм.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды.

Защита от ожогов Securitouch.

Последовательное открытие и закрытие с холодной воды.

Отсутствие риска смешения горячей и холодной воды.

Отсутствие обратных клапанов на входах.

Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.

Возможность проведения термической и химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (против бактериальных ниш).

Расход ограничен до 7 л/мин.

Корпус из хромированной латуни.

Бесконтактное управление гигиеническим рычагом, д.146.

Смеситель с межосью 150 мм, поставляется с эксцентрическими коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА , M1/2" M3/4" , адаптирован для медицинских учреждений.

Гарантия 30 лет.