**Рукомойник LAVANDO**

Матовая нержавеющая сталь 304

Отверстие под смеситель Ø35 слева

Артикул: **121360**

 Технические характеристики

Рукомойник для уборной, 450 x 300 мм.

Лаконичный дизайн.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина нержавеющей стали: 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Отверстие под смеситель Ø35 слева.

Оснащен решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес: 3,2 кг.

Гарантия 30 лет.