**Герметичный встраиваемый блок для BINOPTIC**

От батареи, набор 1/2

Встраиваемый, герметичный

Артикул: **370PBOX**

Технические характеристики

Герметичный встраиваемый блок для BINOPTIC 2, набор 1/2 :

Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123).

Герметичный встраиваемый блок :

- Воротник с герметичной прокладкой.

- Гидравлическое соединение с внешней стороны, техническое обслуживание спереди.

- Модулируемая установка (рейки, несущая стена, панель).

- Подходит для облицовок толщиной 10 - 120 мм (при соблюдении глубины встраивания минимум 83 мм).

- Адаптируемые стандартные трубы подвода воды или "труба в трубе".

- Запорный и регулирующий расход вентиль, фильтр и электроклапан встроены и легко доступны спереди.

- Кран BINOPTIC 2 : F1/2".

- Поставляется 2 частями : безопасное опорожнение сети без чувствительного элемента.

Гарантия 30 лет.

Заказывать вместе с панелями управления артикулы : 370006, 370016, 370106 ou 370116.