**Душевая головка RAINY**

Душевая головка со струей дождик для панели

Для панели максимум 15 мм, с защитой от налета

Артикул: **708010**

 Технические характеристики

Фиксированная душевая головка.

Базовый расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Возможно использование с увеличенным расходом: снять регулятор расхода.

Антилигатурный диффузор с форсунками с защитой от налета.

Мягкая обволакивающая струя дождик.

Хромированный металл.

Простая система установки : установить соединение в стену, затем закрепить на нем душевую головку.

Подвод M1/2".

Душевая головка для панели с максимальной толщиной 15 мм.

Гарантия 30 лет.