**Душевая головка RAINY**

Подвесная душевая головка со струей дождик

С защитой от налета

Артикул: **708030**

Технические характеристики

Фиксированная душевая головка.

Базовый расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Возможно использование с увеличенным расходом: снять регулятор расхода.

Антилигатурный диффузор с форсунками с защитой от налета.

Мягкая обволакивающая струя дождик.

Хромированный металл.

Простая система установки : установить соединение в стену, затем закрепить на нем душевую головку.

Подвод F1/2".

Душевая головка для подвесной установки.

Гарантия 30 лет.