**Панель управления TEMPOFLUX 3 для унитаза**

Порционный кран с мягким пуском, защитой AB, встраиваемый

Пластина с двойным сливом 3л/6л - Черное стекло

Артикул: **763030**

 Технические характеристики

Панель управления и встраиваемый порционный кран прямого смыва TEMPOFLUX 3, набор 2/2 :

Система прямого смыва без бачка : прямое подключение к трубе.

Панель из черного стекла 205 x 190 мм.

Кран TEMPOFLUX 3 F3/4" совместим с морской, дождевой и загрязненной водой.

Мягкий пуск.

Система антиблокировки AB : вода течет только при отпускании нажимной кнопки.

Двойный смыв 3л/6л регулируется 2л/4л. Прямоугольная форма.

Уровень шума соответствует NF EN 12541 класс II.

Базовый расход : 1 л/сек. при давлении 1 бар, при 1 динамическом минимуме.

Адаптирован для чаш унитазов без ободка, регулирования расхода и для МГН.

Гарантия 30 лет.

Заказывать с опорными рамами артикул 564065 или 564060, или с герметичным блоком для встраивания 763BOX.